**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**

**АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА**

**ГРАД НОВИ САД**

**СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ**

**Жарка Зрењанина 2, Нови Сад**

**Комисија за јавну набавку добaра –**

**фотокопир апарата са додацима за књижну обраду и уређаја за штампање и коричење**

**Број: XIX-404-3/19-21**

**Шифра: ОП-Д-3/2019**

**Дана: 13. маја 2019. године**

**НОВИ САД**

 На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку добара – фотокопир апарата са додацима за књижну обраду и уређаја за штампање и коричење (шифра: ОП-Д-3/2019) сачинила је, дана 13. маја 2019. године,

 **ИЗМЕНЕ I**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ФОТОКОПИР АПАРАТА СА ДОДАЦИМА ЗА КЊИЖНУ ОБРАДУ И УРЕЂАЈА ЗА ШТАМПАЊЕ И КОРИЧЕЊЕ, ОБЛИКОВАНУ ПО ПАРТИЈАМА ОД 1 ДО 2**

**(ШИФРА: ОП-Д-3/2019)**

**Тачка 1.**

У Конкурсној документацији за јавну набавку добара – фотокопир апарата са додацима за књижну обраду и уређаја за штампање и коричење, обликовану по партијама од 1 до 2 (шифра: ОП-Д-3/2019), део поглавља **„****СПЕЦИФИКАЦИЈА за јавну набавку добара – фотокопир апарата са додацима за књижну обраду и уређаја за штампање и коричење“,** **ПАРТИЈА 1 – Фотокопир апарати са додацима за књижну обраду“,** мења се и гласи:

#  „СПЕЦИФИКАЦИЈА

**за јавну набавку добара – фотокопир апарата са додацима за књижну обраду и уређаја за штампање и коричење**

**ПАРТИЈА 1 – Фотокопир апарати са додацима за књижну обраду**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ред.****бр.** | **Опис добра – минималне техничке карактеристике** | **Јед. мере** | **Кол.** |
| **1.** | **Фотокопир апарат са додацима за књижну обраду****(професионални монохроматски са финишером Booklet)**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип уређаја | А3 мултифункцијски ласерски монохроматски 4-у-1 (штампач, скенер, копир, опционо факс)  |
| Брзина штампе | ≥ 80ppm А4; ≥ 40ppm А3  |
| Резолуција штампе | ≥ 1200x1200dpi |
| Аутоматско увлачење папира (АДФ) | Да, ≥ 270 листова А4, подршка за штампу банера мин. 2200mm |
| Дуплекс штампа | Да |
| Време загревања уређаја од момента укључивања | ≤ 30s |
| Време до штампе прве стране А4 | ≤ 5s |
| Процесор | ≥ 1.2GHz |
| Капацитет меморије | ≥ 4.5 GB RAM + 8 GB SSD + 320 GB HDD |
| Вишенаменско лежиште за папир | ≥ 150 листова А4  |
| Улазни капацитет фиока за папир | ≥ 4000 листова А4 |
| Подржана дебљина папира | ≥ 60-300g/m² (мин.) из вишенаменског лежишта за папир |
| Излазни капацитет | ≥ 3000 листова |
| Прикључци | мин. 1x USB 2.0 (Hi-Speed), 4x USB Host (за директну штампу са USB flash уређаја),1x RJ-45 (1GB LAN), 1x Slot за SD картицу, 1x Slot за опциону картицу за факс |
| SCAN опције | Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB Host, Scan-to-box, Network TWAIN, WSD scan |
| Резолуција скенирања | ≥ 600 dpi |
| Брзина скенирања | ≥ 220 ipm (А4, 300 dpi, Dual Scan)  |
| Тип скенираног документа | TIFF, JPEG, XPS, PDF, PDF/A |
| Постоље | Да |
| Финишер са *booklet*-ом и превијањем папира | Да, Финишер за мин. 3000 листова А4, са хефтањем мин. 65 листова А4 и мин. 30 листоваА3 на три позиције, подржана дебљина папира 60-300g/m² (мин.); опције превијања:мин. *Half folding, Non-staple folding, Tri-folding, Multi tri-folding* |
| Муниција за хефталицу | Да, мин. 15.000 комада |
| Капацитет потрошног материјала | Поред уређаја и иницијалног тонера потребно је испоручити и оригиналне резервне тонере који ће обезбедити штампу од минимално 70.000 страна А4\*(заједно са иницијалним тонером) |
| Остали оригинални потрошни материјал (maintenance kits, image units,фото-кондуктори, итд.) непходан за штампу минимално 600.000 страна А4 \*\* (заједно са инцијалним потрошним материјалом) |
| Гаранција | мин. 2 године произвођачке гаранције |

 | ком. | 4 |
| **Ред.****бр.** | **Опис добра – минималне техничке карактеристике** | **Јед. мере** | **Кол.** |
| **2.** |  **Фотокопир апарат са додацима за књижну обраду****( професионални монохроматски са финишером)**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип уређаја | А3 мултифункцијски ласерски монохроматски 4-у-1 (штампач, скенер, копир, опционо факс)  |
| Брзина штампе | ≥ 80ppm А4; ≥ 40ppm А3  |
| Резолуција штампе | ≥ 1200x1200dpi |
| Аутоматско увлачење папира (АДФ) | Да, ≥ 270 листова А4, подршка за штампу банера мин. 2200mm |
| Дуплекс штампа | Да |
| Време загревања уређаја од момента укључивања | ≤ 30s |
| Време до штампе прве стране А4 | ≤ 5с |
| Процесор | ≥ 1.2GHz |
| Капацитет меморије | ≥ 4.5 GB RAM + 8 GB SSD + 320 GB HDD |
| Вишенаменско лежиште за папир | ≥ 150 листова А4  |
| Улазни капацитет фиока за папир | ≥ 4000 листова А4 |
| Подржана дебљина папира | ≥ 60-300g/m² (мин.) из вишенаменског лежишта за папир |
| Излазни капацитет | ≥ 3000 листова |
| Прикључци | мин. 1x USB 2.0 (Hi-Speed), 4x USB Host (за директну штампу са USB flash уређаја),1x RJ-45 (1GB LAN), 1x Slot за SD картицу, 1x Slot за опциону картицу за факс |
| SCAN опције | Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB Host, Scan-to-box, Network TWAIN, WSD scan |
| Резолуција скенирања | ≥ 600 dpi |
| Брзина скенирања | ≥ 220 ipm (А4, 300 dpi, Dual Scan)  |
| Тип скенираног документа | TIFF, JPEG, XPS, PDF, PDF/A |
| Постоље | Да |
| Финишер | Да, мин. 4000 листова А4, са хефтањем мин. 65 листова А4 и мин. 30 листова А3 на три позиције, подржана дебљина папира 60-300g/m² (мин.)  |
| Муниција за хефталицу | Да, мин. 15.000 комада |
| Капацитет потрошног материјала | Поред уређаја и иницијалног тонера потребно је испоручити и оригиналне резервне тонере који ће обезбедити штампу од минимално 70.000 страна А4\*(заједно са иницијалним тонером) |
| Остали оригинални потрошни материјал (maintenance kits, image units, фотокондуктори, итд.) непходан за штампу минимално 600.000 страна А4 \*\* (заједно са инцијалним потрошним материјалом) |
| Гаранција | мин. 2 године произвођачке гаранције |

 | ком. | 5 |

\* Просечна вредност декларисана стандардом ISO/IEC 19752, или стандардом који примењује произвођач, под условом да покривеност није мања од 5%.

\*\* Уградњу испорученог потрошног материјала у гарантном року – maintenance kits, врши понуђач о свом трошку у складу са процедуром која се примењује за сервисирање уређаја у гарантном року.

**НАПОМЕНА:**

Понуђач може понудити добро бољих карактеристика од захтеваних.

Понуђена добра морају задовољити еколошке стандарде.

 Набавка добара која су предмет јавне набавке обухвата и транспорт, утовар, истовар и осигурање добара до испоруке у просторију коју одреди Наручилац, као и помоћна и заштитна средства потребна да се спрече оштећења или губитак добара.

 Гарантни рок за предметна добра не може бити краћи од 2 године од дана испоруке, осим за делове фотокопир апарата који се сматрају потрошним и директно су зависни од интензитета коришћења уређаја:

* бубањ јединица фотокопир апарата је предвиђена за минимално одштампаних 600.000 отисака;
* developer јединица фотокопир апарата је предвиђена за минимално одштампаних 600.000 отисака;
* грејна јединица фотокопир апарата је предвиђена за минимално одштампаних 600.000 отисака;
* увлакач папира је предвиђен за минимално одштампаних 300.000 отисака.

 Понуђач је у обавези да врши редовно сервисирање испоручених добара у току гарантног рока, односно редован периодични сервис на шест месеци или за 600.000 отисака.

 Понуђач је дужан да дужину трајања гарантног рока изрази искључиво у годинама.

Понуђач је у обавези да уз понуду, за сва понуђена добра, достави потврду произвођача или овлашћеног дистрибутера за територију Републике Србије, којом се потврђује да је минимални захтевани гарантни период за понуђено добро (две године), подржан од стране произвођача.**“**

 **Тачка 2.**

Поглавље **„****14. ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ у отвореном поступку јавне набавке, шифра: ОП-Д-3/2019,** **ПАРТИЈА 1 – Фотокопир апарати са додацима за књижну обраду“**, мења се и гласи:

# „14. ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

 **у отвореном поступку јавне набавке, шифра: ОП-Д-3/2019**

**ПАРТИЈА 1 – Фотокопир апарати са додацима за књижну обраду**

Понуђач: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Матични број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Произвођач, марка и модел добра** | **Захтеване карактеристике** | **Понуђене** **карактеристике** |
| **1.**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Уписати произвођача, марку и модел) | Тип уређаја | А3 мултифункцијски ласерски монохроматски 4-у-1 (штампач, скенер, копир, опционо факс)  | Тип уређаја |  |
| Брзина штампе | ≥ 80ppm А4; ≥ 40ppm А3  | Брзина штампе |  |
| Резолуција штампе | ≥ 1200x1200dpi | Резолуција штампе |  |
| Аутоматско увлачење папира (АДФ) | Да, ≥ 270 листова А4, подршка за штампу банера мин. 2200mm | Аутоматско увлачење папира (АДФ) |  |
| Дуплекс штампа | Да | Дуплекс штампа |  |
| Време загревања уређаја од момента укључивања | ≤ 30s | Време загревања уређаја од момента укључивања |  |
| Време до штампе прве стране А4 | ≤ 5s | Време до штампе прве стране А4 |  |
| Процесор | ≥ 1.2GHz | Процесор |  |
| Капацитет меморије | ≥ 4.5 GB RAM + 8 GB SSD + 320 GB HDD | Капацитет меморије |  |
| Вишенаменско лежиште за папир | ≥ 150 листова А4  | Вишенаменско лежиште за папир |  |
| Улазни капацитет фиока за папир | ≥ 4000 листова А4 | Улазни капацитет фиока за папир |  |
| Подржана дебљина папира | ≥ 60-300g/m² (мин.) из вишенаменског лежишта за папир | Подржана дебљина папира |  |
| Излазни капацитет | ≥ 3000 листова | Излазни капацитет |  |
| Прикључци | мин. 1x USB 2.0 (Hi-Speed), 4x USB Host(за директну штампу са USB flash уређаја),1x RJ-45 (1GB LAN), 1x Slot за SD картицу,1x Slot за опциону картицу за факс | Прикључци |  |
| SCAN опције | Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB Host, Scan-to-box, Network TWAIN, WSD scan | SCAN опције |  |
| Резолуција скенирања | ≥ 600 dpi | Резолуција скенирања |  |
| Брзина скенирања | ≥ 220 ipm (А4, 300 dpi, Dual Scan)  | Брзина скенирања |  |
| Тип скенираног документа | TIFF, JPEG, XPS, PDF, PDF/A | Тип скенираног документа |  |
| Постоље | Да | Постоље |  |
| Финишер са *booklet*-ом и превијањем папира | Да, Финишер за мин. 3000 листова А4, са хефтањеммин. 65 листова А4 и мин. 30 листоваА3 на три позиције, подржана дебљина папира 60-300g/m² (мин.); опције превијања:мин. *Half folding, Non-staple folding, Tri-folding,* *Multi tri-folding* | Финишер са *booklet*-ом и превијањем папира |  |
| Муниција за хефталицу | Да, мин. 15.000 комада | Муниција за хефталицу |  |
| Капацитет потрошног материјала | Поред уређаја и иницијалног тонера потребно је испоручити и оригиналне резервне тонере који ће обезбедити штампу од минимално 70.000 страна А4\*(заједно са иницијалним тонером) | Капацитет потрошног материјала |  |
| Остали оригинални потрошни материјал (maintenance kits,image units, фото-кондуктори, итд.) непходан за штампуминимално 600.000 страна А4 \*\* (заједно са инцијалним потрошним материјалом) |  |
| Гаранција | мин. 2 године произвођачке гаранције | Гаранција |  |
| **2.** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Уписати произвођача, марку и модел | Тип уређаја | А3 мултифункцијски ласерски монохроматски 4-у-1 (штампач, скенер, копир, опционо факс)  | Тип уређаја |  |
| Брзина штампе | ≥ 80ppm А4; ≥ 40ppm А3  | Брзина штампе |  |
| Резолуција штампе | ≥ 1200x1200dpi | Резолуција штампе |  |
| Аутоматско увлачење папира (АДФ) | Да, ≥ 270 листова А4, подршка за штампу банера мин. 2200mm | Аутоматско увлачење папира (АДФ) |  |
| Дуплекс штампа | Да | Дуплекс штампа |  |
| Време загревања уређаја од момента укључивања | ≤ 30s | Време загревања уређаја од момента укључивања |  |
| Време до штампе прве стране А4 | ≤ 5с | Време до штампе прве стране А4 |  |
| Процесор | ≥ 1.2GHz | Процесор |  |
| Капацитет меморије | ≥ 4.5 GB RAM + 8 GB SSD + 320 GB HDD | Капацитет меморије |  |
| Вишенаменско лежиште за папир | ≥ 150 листова А4  | Вишенаменско лежиште за папир |  |
| Улазни капацитет фиока за папир | ≥ 4000 листова А4 | Улазни капацитет фиока за папир |  |
| Подржана дебљина папира | ≥ 60-300g/m² (мин.) из вишенаменског лежишта за папир | Подржана дебљина папира |  |
| Излазни капацитет | ≥ 3000 листова | Излазни капацитет |  |
| Прикључци | мин. 1x USB 2.0 (Hi-Speed), 4x USB Host(за директну штампу са USB flash уређаја),1x RJ-45 (1GB LAN), 1x Slot за SD картицу, 1x Slot за опциону картицу за факс | Прикључци |  |
| SCAN опције | Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB Host, Scan-to-box, Network TWAIN, WSD scan | SCAN опције |  |
| Резолуција скенирања | ≥ 600 dpi | Резолуција скенирања |  |
| Брзина скенирања | ≥ 220 ipm (А4, 300 dpi, Dual Scan)  | Брзина скенирања |  |
| Тип скенираног документа | TIFF, JPEG, XPS, PDF, PDF/A | Тип скенираног документа |  |
| Постоље | Да | Постоље |  |
| Финишер | Да, мин. 4000 листова А4, са хефтањем мин. 65 листоваА4 и мин. 30 листова А3 на три позиције, подржана дебљина папира 60-300g/m² (мин.)  | Финишер |  |
| Муниција за хефталицу | Да, мин. 15.000 комада | Муниција за хефталицу |  |
| Капацитет потрошног материјала | Поред уређаја и иницијалног тонера потребно је испоручити и оригиналне резервне тонере који ће обезбедити штампу од минимално 70.000 страна А4\*(заједно са иницијалним тонером) | Капацитет потрошног материјала |  |
| Остали оригинални потрошни материјал (maintenancekits, image units, фотокондуктори, итд.) непходан за штампу минимално 600.000 страна А4 \*\* (заједно са инцијалним потрошним материјалом) |  |
| Гаранција | мин. 2 године произвођачке гаранције | Гаранција |  |

 М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Потпис

Напомена: Понуђач је дужан да наведе произвођачa, марку и модел добра и техничке карактеристике понуђених добара, јер ће у супротном понуда бити одбијена као неприхватљива. Овај образац мора бити попуњен, потписан и оверен печатом.**“**

**Тачка 3.**

Поглавље **„16. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ у отвореном поступку јавне набавке, шифра: ОП-Д-3/2019,** **ПАРТИЈА 1 – Фотокопир апарати са додацима за књижну обраду“**, мења се и гласи:

# „16. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

 **у отвореном поступку јавне набавке, шифра: ОП-Д-3/2019**

**ПАРТИЈА 1 – Фотокопир апарати са додацима за књижну обраду**

Понуђач: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Матични број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

У складу са чланом 61. став 4. тачка 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), прилажемо образац структуре цене:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОПИС ДОБРА | Јед. мере | Кол. | Цена по јединици мере у динарима (без ПДВ-а) | Цена по јединици мере у динарима (са ПДВ-ом) | Укупна цена у динарима(без ПДВ-а) | Укупна цена у динарима(са ПДВ-ом) |
| **1.** | ком. | 4 |  |  |  | ` |
| Тип уређаја | А3 мултифункцијски ласерски монохроматски 4-у-1 (штампач, скенер, копир, опционо факс)  |
| Брзина штампе | ≥ 80ppm А4; ≥ 40ppm А3  |
| Резолуција штампе | ≥ 1200x1200dpi |
| Аутоматско увлачење папира (АДФ) | Да, ≥ 270 листова А4, подршка за штампу банера мин. 2200mm |
| Дуплекс штампа | Да |
| Време загревања уређаја од момента укључивања | ≤ 30s |
| Време до штампе прве стране А4 | ≤ 5s |
| Процесор | ≥ 1.2GHz |
| Капацитет меморије | ≥ 4.5 GB RAM + 8 GB SSD + 320 GB HDD |
| Вишенаменско лежиште за папир | ≥ 150 листова А4  |
| Улазни капацитет фиока за папир | ≥ 4000 листова А4 |
| Подржана дебљина папира | ≥ 60-300g/m² (мин.) из вишенаменског лежишта за папир |
| Излазни капацитет | ≥ 3000 листова |
| Прикључци | мин. 1x USB 2.0 (Hi-Speed), 4x USB Host (за директну штампу са USB flash уређаја), 1x RJ-45 (1GB LAN), 1x Slot за SD картицу, 1x Slot за опциону картицу за факс |
| SCAN опције | Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB Host, Scan-to-box, Network TWAIN, WSD scan |
| Резолуција скенирања | ≥ 600 dpi |  |
| Брзина скенирања | ≥ 220 ipm (А4, 300 dpi, Dual Scan)  |
| Тип скенираног документа | TIFF, JPEG, XPS, PDF, PDF/A |
| Постоље | Да |
| Финишер са *booklet*-ом и превијањем папира | Да, Финишер за мин. 3000 листова А4, са хефтањем мин. 65 листова А4 и мин. 30 листова А3 на три позиције, подржана дебљина папира 60-300g/m² (мин.); опције превијања: мин. *Half folding, Non-staple folding, Tri-folding, Multi tri-folding* |
| Муниција за хефталицу | Да, мин. 15.000 комада |
| Капацитет потрошног материјала | Поред уређаја и иницијалног тонера потребно је испоручити и оригиналне резервне тонере који ће обезбедити штампу од минимално 70.000 страна А4\*(заједно са иницијалним тонером) |
| Остали оригинални потрошни материјал (maintenance kits, image units, фото-кондуктори, итд.) непходан за штампу минимално 600.000 страна А4 \*\* (заједно са инцијалним потрошним материјалом) |
| Гаранција | мин. 2 године произвођачке гаранције |
| ОПИС ДОБРА | Јед. мере | Кол. | Цена по јединици мере у динарима (без ПДВ-а) | Цена по јединици мере у динарима (са ПДВ-ом) | Укупна цена у динарима(без ПДВ-а) | Укупна цена у динарима(са ПДВ-ом) |
| **2.** | ком. | 5 |  |  |  |  |
| Тип уређаја | А3 мултифункцијски ласерски монохроматски 4-у-1 (штампач, скенер, копир, опционо факс)  |
| Брзина штампе | ≥ 80ppm А4; ≥ 40ppm А3  |
| Резолуција штампе | ≥ 1200x1200dpi |
| Аутоматско увлачење папира (АДФ) | Да, ≥ 270 листова А4, подршка за штампу банера мин. 2200mm |
| Дуплекс штампа | Да |
| Време загревања уређаја од момента укључивања | ≤ 30s |
| Време до штампе прве стране А4 | ≤ 5с |
| Процесор | ≥ 1.2GHz |
| Капацитет меморије | ≥ 4.5 GB RAM + 8 GB SSD + 320 GB HDD |
| Вишенаменско лежиште за папир | ≥ 150 листова А4  |
| Улазни капацитет фиока за папир | ≥ 4000 листова А4 |
| Подржана дебљина папира | ≥ 60-300g/m² (мин.) из вишенаменског лежишта за папир |
| Излазни капацитет | ≥ 3000 листова |
| Прикључци | мин. 1x USB 2.0 (Hi-Speed), 4x USB Host (за директну штампу са USB flash уређаја), 1x RJ-45 (1GB LAN), 1x Slot за SD картицу, 1x Slot за опциону картицу за факс |
| SCAN опције | Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB Host, Scan-to-box, Network TWAIN, WSD scan |
| Резолуција скенирања | ≥ 600 dpi |
| Брзина скенирања | ≥ 220 ipm (А4, 300 dpi, Dual Scan)  |
| Тип скенираног документа | TIFF, JPEG, XPS, PDF, PDF/A |
| Постоље | Да |
| Финишер | Да, мин. 4000 листова А4, са хефтањем мин. 65 листова А4 и мин. 30 листова А3 на три позиције, подржана дебљина папира 60-300g/m² (мин.)  |
| Муниција за хефталицу | Да, мин. 15.000 комада |
| Капацитет потрошног материјала | Поред уређаја и иницијалног тонера потребно је испоручити и оригиналне резервне тонере који ће обезбедити штампу од минимално 70.000 страна А4\*(заједно са иницијалним тонером) |
| Остали оригинални потрошни материјал (maintenance kits, image units, фотокондуктори, итд.) непходан за штампу минимално 600.000 страна А4 \*\* (заједно са инцијалним потрошним материјалом) |
| Гаранција | мин. 2 године произвођачке гаранције |

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а.**

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом.**

 М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *Потпис овлашћеног лица*

***Упутство како да се попуни образац структуре цене:***

У обрасцу структуре цене наводе се основни елементи понуђене цене: цена (јединична и укупна) са и без ПДВ-а.**“**

**Тачка 4.**

# Како би Наручилац био у могућности да утврди стварну садржину понуде и упореди је са другим понудама, понуђач је дужан да у оквиру понуде, достави следеће обрасце: „СПЕЦИФИКАЦИЈА за јавну набавку добара – фотокопир апарата са додацима за књижну обраду и уређаја за штампање и коричење“, ПАРТИЈА 1 – Фотокопир апарати са додацима за књижну обраду“, „14. ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ у отвореном поступку јавне набавке, шифра: ОП-Д-3/2019, ПАРТИЈА 1 – Фотокопир апарати са додацима за књижну обраду и „16. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ у отвореном поступку јавне набавке, шифра: ОП-Д-3/2019, ПАРТИЈА 1 – Фотокопир апарати са додацима за књижну обраду“ из Измена I Конкурсне документације.

**Тачка 5.**

 У свему осталом, Конкурсна документација за јавну набавку добара – фотокопир апарата са додацима за књижну обраду и уређаја за штампање и коричење, обликовану по партијама од 1 до 2, (шифра: ОП-Д-3/2019), остаје непромењена.

**Тачка 6.**

 Наручилац ће, у складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама, продужити рок за подношење понуда.

**Тачка 7.**

Ове измене I Конкурсне документације ступају на снагу даном доношења.

 **КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**